4.1.1.6

Les câbles coaxiaux qui viennent d'internet partent vers le modem et la fenêtre connecté.

Le modem est relié au Home Gateway et au coaxial splitter.

Le Home Gateway est connecté a la garage door, la smart door, la machine a café, le thermomètre, a un détecteur de fumée, a la tablette, a une smart alarme, a l'arroseur connecté et son mesureur d'eau, au smartphone, a une lampe connecté et a une fenêtre connecté .

On peut y voir la liste des appareils connecté aux home Gateway.

Oui la porte est verrouillé la lumière de la porte est rouge.

Le level est a 0.

Non il n peut pas être contrôlé.

Il y a de la fumée dans la maison  au début puis  elle sort par les fenêtres.

Il ferment les portes uniquement quand le moteur est éteint et la qualité de l'air augmente